***Załącznik nr 7 do SIWZ***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak, kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego , z opcją amortyzacji u leasingodawcy.

UWAGA: zamawiający dopuszcza złożenie oferty z parametrami technicznymi oraz wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane poniżej

**1.Parametry ciągnika**

Cylindrów -4

Pojemność min 4100 cm3

Moc znamionowa min 85 KM

Max. udźwig podnośnika: min. 3200 kg do 4500 kg

WOM: 540/1000

Kabina

Ciągnik musi być wyposażony w TUZ Przedni!!!!!!

**Wyposażenie ciągnika**

1) Gaśnica

2) Trójkątną tablicę wyróżniającą

3) Błotniki kół przednich i tylnych

4) Trójkąt ostrzegawczy

5) Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu

6) Przewód do pompowania kół o długości minimum 7 m

7) Lampa ostrzegawcza koloru żółtego ( tzw. Kogut)

**2. Kosiarka bijakowa**

Kosiarka bijakowa tylno-boczna

Dane techniczne:

- szerokość koszenia 1800mm

- przesuw hydrauliczny kosiarki w poziomie

-zapotrzebowanie mocy min ; 60KM

-typ zawieszenia pantografowe

-liczba kompletów noży min 16 (bijakowe)-młotkowe

- możliwość pracy kosiarki góra-dół

**3. Pług do odśnieżania**

Dane techniczne:

-szerokość 2,6

-pług typ C (wzmocniony)

-lemiesz gumowy typu ,kostka, wzmocniony kodem

-sterowanie hydrauliczne

**4. Rębak**

Dane techniczne:

-wielkość rozdrabnianego materiału 10 cm średnicy(maksymalnie 25cm z odrostami)

-napęd z silnika ciągnika przekazywany przez WOM

-trzypunktowy układ zawieszenia

-zrąb o wartości 20-60 mm

Wyposażeniem oraz dodatkowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe a rok produkcji może być od 2018r. do 2020r.

Wszystkie elementy wyposażenia, osprzętu dodatkowych urządzeń muszą być kompatybilne z wyposażeniem ciągnika, jeżeli to wymaga jakiegoś elementu mocującego to Wykonawca taki element powinien zamontować lub dostarczyć wraz z ciągnikiem, a wartość tego elementu mocującego powinien ująć w cenie ciągnika w swojej ofercie.

Brak kompatybilności miedzy ciągnikiem a wyposażeniem, osprzętem dodatkowymi urządzeniami będzie traktowane, jako niespełnienie warunków zamówienia.

**Wymagania, jakie musi spełniać ofertowany ciągnik:**

1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji od 2019 r.

2) Dostawa do siedziby zamawiającego; Urząd Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski

3) Wyciąg ze świadectwa homologacji do ruchu w Polsce oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce

4) Instrukcja obsługi w języku polskim.

5) Instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw w języku polskim,

6) katalog części zamiennych na płycie CD

7) karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

8) Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem i urządzeniami w miejscu dostawy.

UWAGA!!!

Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli, co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego ,w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z dodatkowym osprzętem oraz urządzeniami.

Czas trwania szkolenia – co najmniej 7 godzin.

**Parametry leasingu na ciągnik wraz z wyposażeniem**

**Rodzaj leasingu: operacyjny**

**Waluta: złoty**

**Rodzaj Rat: równe, stała stopa procentowa**

**Opłata wstępna: 5 %**

**Okres leasingu: 60 miesięcy**

**Wykup: 1 %**